(footprint "LSG-KEY" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
    (tstamp 150b5553-e1ad-48c1-863b-c512fe26f568)
  )
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
    (tstamp d76f0a13-5140-44c1-b142-954d77655f8d)
  )
  (fp_line (start -2 -1) (end -1.5 -1.5)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 93525eb9-e069-49b6-aead-5daf6412b0e0))
  (fp_line (start -2 -0.8) (end -2 -1)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp ef62c85c-90f1-4193-a4cc-82956b70915b))
  (fp_line (start -2 0.8) (end -2 -0.8)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 96b6707e-474a-4151-8238-d5f674839829))
  (fp_line (start -2 1) (end -2 0.8)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 01b6416a-8d0a-4e79-807b-79c774734fca))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1 -2)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 69bedaae-7b74-4fe8-8f44-cd2754e8a5d6))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -2 1)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 3dbdb669-8410-49f5-a5fd-60274540e1fa))
  (fp_line (start -1 -2) (end 1 -2)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp b43ec5ed-922e-4dbf-aad3-29a9b7ccd370))
  (fp_line (start -1 2) (end -1.5 1.5)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 5dd630c3-861d-4ee3-8717-ff30d6056423))
  (fp_line (start 1 -2) (end 1.5 -1.5)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 63a83b11-284d-4aef-8f2d-e3ee256552f1))
  (fp_line (start 1 2) (end -1 2)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 2f2aceed-2f18-4302-8c70-b9619b7e9d14))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 2 -1)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 54caf71e-b8b6-4bdf-8874-afce13267094))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end 1 2)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 717b1062-6e55-4733-8222-e6e127802350))
  (fp_line (start 2 -1) (end 2 -0.8)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 1681250f-d1f9-4b5e-9f4b-d2baf2c9a5dd))
  (fp_line (start 2 -0.8) (end 2 0.8)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 6779b343-c2b4-466b-97b1-e3fedf1e9ef0))
  (fp_line (start 2 0.8) (end 2 1)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 8c8725a5-2487-48ee-8e73-6562b10d38bf))
  (fp_line (start 2 1) (end 1.5 1.5)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp b2a15d77-fa9e-47f1-a830-84a06db496e9))
  (fp_circle (center 0 0) (end 1.25 0)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (fill none) (layer "F.SilkS") (tstamp 8cd21fbd-ab33-4175-8c46-c3544ca4a456))
  (fp_circle (center 0 0) (end 1.5 0)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (fill none) (layer "F.SilkS") (tstamp 02644308-4552-42f4-8a1f-3b40f17a8042))
  (pad "A1" smd rect (at -3.1 -1.85) (size 1.8 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp 78c22a3f-899a-44e0-9fd3-127656aa49cc))
  (pad "A2" smd rect (at 3.1 -1.85) (size 1.8 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp fce3ce20-26b3-43e8-9589-b410e91b68a5))
  (pad "B1" smd rect (at -3.1 1.85) (size 1.8 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp 646f9642-15ed-41cc-9fb9-eee322734a44))
  (pad "B2" smd rect (at 3.1 1.85) (size 1.8 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp eb1444b7-914d-4862-a1ea-39700f4d579e))
)
