(footprint "SMD2,54-2.54" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (descr "<b>SMD PAD</b>")
  (fp_text reference "REF**" (at -1.5 2.5 90) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1.1684 1.1684) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
    (tstamp 4c4768d9-3859-4a14-b75b-88cb738ca5d4)
  )
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
    (tstamp 55c967b4-8f3d-4e4f-970e-377e9f611e61)
  )
  (pad "1" smd rect (at 0 0) (size 2.54 2.54) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp 21e0dba7-90c0-45e7-afe4-754dccdccd7a))
)
