(footprint "SO14" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (fp_text reference "REF**" (at -5.08 1.905 90) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1.1176 1.1176) (thickness 0.1524)) (justify left bottom))
    (tstamp 306a52ea-a549-4cc3-9fd0-b0c2cbd0143b)
  )
  (fp_text value "SO14" (at -3.175 0.635) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1.1176 1.1176) (thickness 0.1524)) (justify left bottom))
    (tstamp a585d27f-8d93-40c9-9bff-c4eda4f3415c)
  )
  (fp_line (start -4.375 -2) (end -4.375 -0.75)
    (stroke (width 0.1524) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 14099f77-ed20-4c53-b256-fb822c45f379))
  (fp_line (start -4.375 -2) (end 4.375 -2)
    (stroke (width 0.1524) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 487df6f9-df3a-4bbb-aadb-26fa9974f95e))
  (fp_line (start -4.375 0.75) (end -4.375 1.5)
    (stroke (width 0.1524) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp e143f866-71ba-450b-8306-e4678709b26d))
  (fp_line (start -4.375 1.5) (end -4.375 2)
    (stroke (width 0.1524) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 0eb65e03-062f-4475-bdeb-85d3c88cf13a))
  (fp_line (start -4.375 1.5) (end 4.375 1.5)
    (stroke (width 0.1524) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp cbce3898-adf9-481a-8dbc-c1563ea466e2))
  (fp_line (start -4.375 2) (end 4.375 2)
    (stroke (width 0.1524) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 2d9e5b24-b8cd-4a9a-83f4-420b74309fff))
  (fp_line (start 4.375 1.5) (end 4.375 -2)
    (stroke (width 0.1524) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 23550a04-2dad-453b-9d94-c21c70b1ad0a))
  (fp_line (start 4.375 2) (end 4.375 1.5)
    (stroke (width 0.1524) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 2d260834-3567-498b-bf1d-7dce201ba997))
  (fp_arc (start -4.375 -0.75) (mid -3.625 0) (end -4.375 0.75)
    (stroke (width 0.1524) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 84521392-7e99-4fca-804e-da9fd310cd9f))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -4.06 3.1)
      (xy -3.56 3.1)
      (xy -3.56 2)
      (xy -4.06 2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp 96ea2f44-6fc2-4a14-ab53-c9aff2a15de2))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -3.56 -3.1)
      (xy -4.06 -3.1)
      (xy -4.06 -2)
      (xy -3.56 -2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp 2a819b2d-6ced-4517-9a1b-6d76cf971c83))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -2.79 3.1)
      (xy -2.29 3.1)
      (xy -2.29 2)
      (xy -2.79 2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp 0281fe6a-06d5-47f1-b445-d1b2bf20af97))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -2.29 -3.1)
      (xy -2.79 -3.1)
      (xy -2.79 -2)
      (xy -2.29 -2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp 22ddda25-0c7c-4bb2-89ef-f8200b9f3397))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -1.52 3.1)
      (xy -1.02 3.1)
      (xy -1.02 2)
      (xy -1.52 2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp b27cbe50-1e73-492a-9502-54da70f232d2))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -1.02 -3.1)
      (xy -1.52 -3.1)
      (xy -1.52 -2)
      (xy -1.02 -2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp cb7adc7e-9595-4b7e-9813-4270c641c402))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -0.25 3.1)
      (xy 0.25 3.1)
      (xy 0.25 2)
      (xy -0.25 2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp d4cc6817-b269-41c9-8002-4242a5d94d27))
  (fp_poly
    (pts
      (xy 0.25 -3.1)
      (xy -0.25 -3.1)
      (xy -0.25 -2)
      (xy 0.25 -2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp d5cef848-31e8-4ca7-aaee-69dc9ead4aab))
  (fp_poly
    (pts
      (xy 1.02 3.1)
      (xy 1.52 3.1)
      (xy 1.52 2)
      (xy 1.02 2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp 20170302-54f1-4106-a4cc-391531001173))
  (fp_poly
    (pts
      (xy 1.52 -3.1)
      (xy 1.02 -3.1)
      (xy 1.02 -2)
      (xy 1.52 -2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp 999d6752-e5e2-4495-93b3-2eb35a7563d1))
  (fp_poly
    (pts
      (xy 2.29 3.1)
      (xy 2.79 3.1)
      (xy 2.79 2)
      (xy 2.29 2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp d377a6bd-3741-4c5b-b334-069e3e740f45))
  (fp_poly
    (pts
      (xy 2.79 -3.1)
      (xy 2.29 -3.1)
      (xy 2.29 -2)
      (xy 2.79 -2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp d3c1a62c-43c2-4ed6-ab71-aefe0918d463))
  (fp_poly
    (pts
      (xy 3.56 3.1)
      (xy 4.06 3.1)
      (xy 4.06 2)
      (xy 3.56 2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp c658f374-609c-415b-a8ab-f391f922b801))
  (fp_poly
    (pts
      (xy 4.06 -3.1)
      (xy 3.56 -3.1)
      (xy 3.56 -2)
      (xy 4.06 -2)
    )

    (stroke (width 0) (type default)) (fill solid) (layer "F.Fab") (tstamp 2d6382da-d461-4a0b-a55b-8b5735168ed2))
  (pad "1" smd rect (at -3.81 2.75 180) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp 31349d4b-471f-4cf0-a32e-eed5e46099ba))
  (pad "2" smd rect (at -2.54 2.75 180) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp f6968f12-777e-4190-bec5-cc225eaeaf0a))
  (pad "3" smd rect (at -1.27 2.75 180) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp e9e6bbd8-0ac4-4e92-b042-d267ba1ab992))
  (pad "4" smd rect (at 0 2.75 180) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp fe47588c-cad5-4c6a-910c-cde1def27c81))
  (pad "5" smd rect (at 1.27 2.75 180) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp dbc8af32-3e32-4c11-8df1-fd675bfa37e8))
  (pad "6" smd rect (at 2.54 2.75 180) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp f42f133d-f630-4fc2-b967-ed5d982e557c))
  (pad "7" smd rect (at 3.81 2.75 180) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp 6440e265-fbec-40d5-b419-7d66b3e7cba0))
  (pad "8" smd rect (at 3.81 -2.75) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp cb7e4649-29c7-4dc3-89e2-db939f74ef40))
  (pad "9" smd rect (at 2.54 -2.75) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp 011afcfd-4d9f-4cb3-8037-fefe32d5bc9e))
  (pad "10" smd rect (at 1.27 -2.75) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp 61db8d52-9eff-4d61-9919-f1b1f345ece7))
  (pad "11" smd rect (at 0 -2.75) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp 7fd11707-c8b1-4367-a007-3931b5e73d37))
  (pad "12" smd rect (at -1.27 -2.75) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp 0bafb544-ec69-4c22-9894-92fee9dde62d))
  (pad "13" smd rect (at -2.54 -2.75) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp b10974f7-bff5-4037-b708-e1266c8e645e))
  (pad "14" smd rect (at -3.81 -2.75) (size 0.65 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508) (thermal_bridge_angle 0) (tstamp 3b540c6d-f1c7-4f1b-8fc5-6264c3ac7e01))
)
